//	*encoding	Windows-31J
##	  LodeRunner用 (樽は金塊になりません)
//	PC-8001の色番号(=輝度|GRB) 順に定義してください
//	G		R		B			//	輝	GRB
	0x00	0x00	0x00		//	0	000
	0x00	0x00	0xFF		//	1	001
	0x00	0xFF	0x00		//	2	010
	0x00	0xFF	0xFF		//	3	011
	0x7F	0x00	0xFF		//	4	100
	0xFF	0x00	0xFF		//	5	101
	0xFF	0xFF	0x00		//	6	110
	0xFF	0xFF	0xFF		//	7	111
	0xFF	0xFF	0xFF		//	信号なし
