
変更点等

〜x88x

・美麗表示モード(ウィンドウモード時のみMMX専用)
・マウスによる窓枠変更をフリーから±(80,50)単位に変更
・ドラッグ&ドロップ対応(イメージ選択ダイアログに送られるだけ)
	ドラッグ&ドロップした場合は前回のディスクイメージ情報削除

〜x88x2

・美麗モードなにそれ？
・サウンドボード2対応(cisc氏のfmgen008使用)
	I/O44h-47h固定
	リズムデータ(2608_*.wav)はEXEと同じ場所に
	サンプリングレート(Sound),バッファ(SoundBuffer),ボリューム(Volume*)はM88.INI互換(該当項目をX88000.INIへコピペ)
	初期値(Sound=55466,SoundBuffer=200,Volume*=100)
	ダイアログ作るのメンドクセ
	CSMはなんとか聴けるレベル
・マウスによる窓枠変更をフリーから±(80,50)単位に変更

〜x88x3

・ウィンドウ位置サイズ記憶
・最後に開いたディレクトリ記憶

〜x88x5

・フルスクリーンから復帰時ウィンドウサイズも復帰
・複数命令選択追加
	外す事で実行が止まるソフトが動く可能性有り

〜x88x6

・ディスクアクセスランプ追加(動作目安用途)
	設定の画面で選択可能
	2ドライブのみ
・サウンドボードをマルチスレッド化

〜x88x7

・ディスク選択をメインメニューに追加
	基本は元々のイメージ操作で
・ディスクアクセスランプ有効時アクセス音を出す
	EXEと同じフォルダにfdd_access.wav
	INIへVolumeFDD=追加(初期値100)

〜x88x8

・サウンドボード修正

〜x88x9

・描画周り修正
・FMGenDll対応
	INIにFMGenDll=を追加
	mamefm.dll以外は動作不明

〜x88x10

・ジョイスティック対応
・CRT24KHzモード修正
	テキストをノンインターレスに
・3MHz/6MHz追加
	3MHzは4MHzに6MHzは8MHzに分類

〜x88x11

・CRTC修正
・FPS表示追加
・描画をマルチスレッド化
	OS精度の問題で最高FPSが60FPSにならない為マルチスレッド化する事でその枷を外す
	INIにDrawThread=0を追加する事でマルチスレッド化を抑制

〜x88x12

・ダイアログのタブ位置を実行時のみ保持に変更
・rpi仮対応(ウィンドウモードのみ)
	EXEと同じフォルダにPluginsフォルダを作成しその中に任意のrpiファイルを入れる
	INIにrpi=???.rpiを追加
	ウィンドウサイズが1280×800の時にrpiのフィルタを使い描画
	2倍/16bit color(565)/640x400に対応していていないrpiの場合はエラーか表示に不具合
	簡易フィルタLinear.rpi添付
	独自に拡張rpiとしてフリーサイズで描画をするフィルタも作成できるようにしてある
	要CPUパワー
	ダイアログ作るのメンドクセ

〜x88x13

・リセット処理修正
・描画スレッド修正
・メニューの類を半角カナに変更
・メニューにウィンドウ項目追加
	サイズ選択フィルタの使用がの変更が手軽に出来るように
	フィルタ選択はメンドクセ起動時オン固定
・Linear.rpiをMMX専用化

〜x88x14

・SUBCPU常時動作に変更

〜x88x15

・SUBCPU常時動作選択追加
	ディスク交換を自動検出するような物に対応
・FDC修正
	CRCエラーデータ反映
	アクセス不具合
・サウンドボード修正
	OPNA判定に失敗するソフトに対応
・リセット修正
	インターレースの反映

〜x88x16

・拡大縮小時のみ美麗モード復活
	要Direct3D9&MMX
	INIにDirect3D=縮小フィルタ,拡大フィルタ,奇数ラインの明るさを追加
	フィルタ一例
	0	フィルタ無し
	1	点フィルタ(目的のピクセル値に最も近い座標のテクセル)
	2	バイリニアフィルタ(2x2領域テクセル重みつき平均)
	3	異方性フィルタ(2Dでは意味なし)
	6	テントフィルタ(4サンプル)
	7	ガウスフィルタ(4サンプル)
	グラボの能力に依存するので描画され無いフィルタ有
	明るさは0〜255
	2倍拡大にrpiを使用している場合はそちら優先
	ウィンドウモード時のみ(最大化なら可)
	メニュー作るのメンドクセ
・フルスクリーン解像度設定追加
	INIにfullscreensize=横サイズ,縦サイズ
	元からの「縦サイズにはメニュー描画分の余白が必要」な仕様はそのまま
	2倍の場合は1280x800より縦が長い1280x960や1280x1024が必要
	2倍で描画の場合はrpiが使用可能

〜x88x17

・別方式BEEP追加
	INIにRetroBeep=1を追加すると良くあるBEEP音
	INIにVolumeBeep=追加(初期値100)
・擬似ステレオ追加
	INIにpStereo=ディレイ時間(ms)を追加する事で擬似ステレオ化
	0で無効目安は5
・FMGenDllフル対応
	DLLがサポートしている音源部はDLLで出力

〜x88x18

・CMD SING追加
・メニュー追加
	サウンド項目追加
	RetroBeep		別方式BEEP
	CMD SING		RetroBeepが有効の時のみ選択可能
	pseudo-stereo	擬似ステレオ(要INI:pStereoに事前に時間設定)
・ASIO対応
	INIにASIOname追加
	ASIOname=ASIOデバイス名(例:ASIO4ALL v2)
	ASIO自体が対応しているレートのみ
	理論最小バッファは2000*ASIO Buffer Size/Sampling rateで求める(小数点以下切り上げ)
	例:2000*ASIO Buffer Size(512)/Sampling rate(44100)=必要バッファ24(ms)
	INI:SoundBuffer=24
	設定バッファが必要バッファより少ない場合は自動補正
	実際はエミュレート実行速度の問題で最小バッファでは音切れの可能性あり
	ディスクアクセス音もASIO出力になる為バッファ遅延有
	バッファを20msにしてASIOバッファを音切れしない範囲まで増やしていくのが良い
	DirectSoundを使用にしているとASIOが使えないので設定で切る
	その場合はX88000のBEEPは使用出来ないのでRetroBeepを使用
・CPUクロック変更
	クロックをMHzからHzへ変更
	INIにCPUClock0〜3=CPUクロック(Hz)でメニューに登録可能
	デフォルト
	CPUClock0=3000000
	CPUClock1=3993600
	CPUClock2=6000000
	CPUClock3=7987200
	リセットせずにクロック変更する事が出来る
	1000000(Hz)〜100000000(Hz)まで(1〜100MHz)
	テープ等の機器アクセス時にクロックを変更する動作は極力避ける
・FDDアクセスウェイト追加
	INIにFDDWait=スピード(%)
	デフォルト0(%)
	大雑把なタイミングを取る程度
・その他変更修正
	INI:SoundInterval=サウンドバッファ監視間隔(ms)
	デフォルト10ms
	間隔をあければ負荷は減る意味がわかる人のみ
	サウンドバッファへの書き込みをMMX化(MMX必須)

〜x88x19

・FDDアクセスサウンド変更
	EXEと同じフォルダにheaddown.wav/headup.wav/seek.wav
	エミュレータのロジックと発音遅延と発音間隔様々な問題で実機と違うのは諦め
・メニューのサウンド項目にSeek Sound追加
・DMAC修正
	それっぽい仕草程度
・その他修正
	ASIO調整
	リズム音源
	ドライブメニュー

〜x88x20

・CRTC修正
	部分的に刷新した
・その他修正
	ASIO初期化失敗時の処理

〜x88x21

・音質改善
	22/44KHz

〜x88x22

・TAPE不具合修正
	x88x18以降
・CRTC修正
	アトリビュート
・その他修正
	テストコード混入除去
	ファイルオープンダイアログ変更

〜x88x23

・VSYNC割り込み修正
・その他修正
	READ DIAGNOSTICエンバグ

・コレクションとして
・ノークレーム／ノンサポート

レッドナウ

http://spoiler.shiteyattari.com/x88x23.zip