//	*encoding	SJIS
##	===============================================
##	■j80サポートツール
##	===============================================
	*TITLE	FONT 目コピー補助プログラム
	%%	+
	%%	| FONT ROM は CPU から見えないので、本体のみでは吸い出せません
	%%	| 画面に表示したフォントを「目コピー」します
	%%	|
	%%	| [作業手順] 
	%%	| 　1. pcm8001で実機にロードし実行
	%%	| 　   cload"FONT → RUN
	%%	| 　2. 画面を見てCHRファイルに目コピーする
	%%	| 　   CHRファイルはテキストファイルです
	%%	| 　   tools80 にサンプルを用意してありますので参考にしてください
	%%	| 　3. tools80 で、chr→fon
	%%	| 　4. 必要に応じて (PC-8001.FON などに) リネームする
	%%	+
	./font/font.cmt		// chrファイルの並び順
//	./font/font2.cmt	// 表示の並び方が違うだけ
//	===============================================
	*TITLE	Disk BIOS 吸出しプログラム
	%%	+
	%%	| Diskイメージを作る環境がない方向けの吸出しプログラムです
	%%	| このプログラムを実行するとDiskBIOSが本体RAMにコピーされますので、
	%%	| D000-D7FF をマシン語モニタから CMT経由で吸い出します
	%%	|
	%%	| [作業手順] 
	%%	| 　1. PC-8001+ドライブ を ROM BASIC でブートする
	%%	| 　2. 適当なDiskを入れ、アクセスランプを消す
	%%	| 　   Diskは使わないので、すぐに取り出して良い
	%%	| 　3. GetDiskROM.cmt を pcm8001で実機にロードし実行
	%%	| 　   cload"GetROM → RUN
	%%	| 　4. 終了後、モニタから WD000,D7FF で(カセットに)セーブする
	%%	| 　5. セーブした「音」を wavファイルに落とす
	%%	| 　   録音側プラグを作業マシンに繋げば 4→5 を一括処理可能
	%%	| 　   cmt8001 でも録音できます
	%%	| 　6. cmt8001 で、wav→cmt
	%%	| 　7. tools80 で、cmt→mem
	%%	| 　8. 必要に応じて (disk.rom などに) リネームする
	%%	+
	./disk/GetDiskROM.cmt
//	===============================================
	*TITLE	N80 BASIC (拡張部分) 吸出しプログラム
	%%	+
	%%	| 80mkII の ROM は、N BASIC(24K) と N80拡張部分(8K) で構成されています
	%%	| N BASIC は マシン語モニタからテープイメージとして吸い出します (W0000,5FFF)
	%%	| N80拡張部分(8K)は通常は隠れているので、そのまま吸い出すことができません
	%%	| このプログラムを実行すると拡張部分が本体RAMにコピーされますので、
	%%	| A000-BFFF をマシン語モニタから CMT経由で吸い出します
	%%	|
	%%	| [作業手順] 
	%%	| 　0. 80SR の場合は N/N80 BASIC モードにする
	%%	| 　1. GetN80ROM.cmt を pcm8001で実機にロードし実行
	%%	| 　   mon L → G9000
	%%	| 　2. 終了後、モニタから WA000,BFFF で(カセットに)セーブする
	%%	| 　3. セーブした「音」を wavファイルに落とす
	%%	| 　   録音側プラグを作業マシンに繋げば 2→3 を一括処理可能
	%%	| 　   cmt8001 でも録音できます
	%%	| 　4. cmt8001 で、wav→cmt
	%%	| 　5. tools80 で、cmt→mem
	%%	| 　6. 必要に応じて (n80.rom などに) リネームする
	%%	| 　   j80 では ROMイメージ(ファイル)を連結したものも利用できます
	%%	| 　   連結した場合は適切なオフセットを指定してください
	%%	|
	%%	| [cfg]                                     連結した場合のオフセット例
	%%	| 　R_80    N BASIC(24K)を含むファイル名    ------
	%%	| 　R4II    N80拡張部分(8K)を含むファイル名 0x6000
	%%	+
	./n80/GetN80ROM.cmt
//	===============================================
	*TITLE	N80SR BASIC (4TH部分) 吸出しプログラム
	%%	+
	%%	| 80SR の ROM は N BASIC(24K)+N80拡張(8K)+NSR(32K)+4TH(8K) で構成されています
	%%	| N BASIC(24K) は マシン語モニタから CMT経由で吸い出します (W0000,5FFF)
	%%	| N80拡張部分(8K)は GetN80ROM.cmt で本体RAMにコピーして吸い出します
	%%	| NSR(32K) は マシン語モニタから CMT経由で吸い出します (W0000,7FFF)
	%%	| 4TH部分(8K)は通常は隠れているので、そのまま吸い出すことができません
	%%	| このプログラムを実行すると4TH部分が本体RAMにコピーされますので、
	%%	| A000-BFFF をマシン語モニタから CMT経由で吸い出します
	%%	|
	%%	| [作業手順] 
	%%	| 　1. GetNsrROM.cmt を pcm8001で実機にロードし実行
	%%	| 　   mon L → G9000
	%%	| 　2. 終了後、モニタから WA000,BFFF で(カセットに)セーブする
	%%	| 　3. セーブした「音」を wavファイルに落とす
	%%	| 　   録音側プラグを作業マシンに繋げば 2→3 を一括処理可能
	%%	| 　   cmt8001 でも録音できます
	%%	| 　4. cmt8001 で、wav→cmt
	%%	| 　5. tools80 で、cmt→mem
	%%	| 　6. 必要に応じて (nsr_4th.rom などに) リネームする
	%%	| 　   j80 では ROMイメージ(ファイル)を連結したものも利用できます
	%%	| 　   連結した場合は適切なオフセットを指定してください
	%%	|
	%%	| [cfg]                                     連結した場合のオフセット例
	%%	| 　R_80    N BASIC(24K)を含むファイル名    ------  ------
	%%	| 　R4II    N80拡張部分(8K)を含むファイル名 0x6000  0x6000
	%%	| 　R_SR    NSR BASIC(32K)を含むファイル名  ------  0x8000
	%%	| 　R4SR    NSR BASIC(4TH)を含むファイル名  0x8000  0x10000
	%%	+
	./nsr/GetNsrROM.cmt
##	===============================================
