//	*encoding	Windows-31J
##	  アナログモニタ
//	各色の輝度ごとの発色を設定します
//	ただし9番目の設定は、信号がない場合の表示色そのものを指定してください
//	G		R		B	
	0x00	0x00	0x00		//	0
	0x44	0x44	0x44		//	1
	0x66	0x66	0x66		//	2
	0x88	0x88	0x88		//	3
	0xAA	0xAA	0xAA		//	4
	0xCC	0xCC	0xCC		//	5
	0xDD	0xDD	0xDD		//	6
	0xFF	0xFF	0xFF		//	7
								//	「信号なし」の色
