//	*encoding	Windows-31J
##	  アナログモニタ
//	各色の輝度ごとの発色を設定します
//	ただし9番目の設定は、信号がない場合の表示色そのものを指定してください
//	G		R		B	
	0x40	0x40	0x40		//	0
	0x50	0x50	0x50		//	1
	0x60	0x60	0x60		//	2
	0x70	0x70	0x70		//	3
	0x80	0x80	0x80		//	4
	0x90	0x90	0x90		//	5
	0xA0	0xA0	0xA0		//	6
	0xB0	0xB0	0xB0		//	7
								//	「信号なし」の色
