
変更点等

〜q88x

・Direct3D対応
	あれば使う
・独自サウンドドライバに変更
	マルチスレッド & DirectSound
	エンジンはfmgen(リズム音源WAVはROMフォルダへ)
	合成周波数8000〜96000Hzに変更
	分解能を1/60s→10μsに変更
	FMGenDll対応(q88x.iniに[rednow]セクションを追加してFMGenDll=追加)
	fmgen/MAMEが選べない
	WAVファイル出力が出来ない
	BEEPもこれから出す
	音量調整はMAMEのメニューで
	FM/PSG/BEEP/SAMPLEは0〜100が-40〜20dBに相当67が0dB
	ADPCM/RHYTHMは0〜200が-40〜20dBに相当134が0dB
・その他修正
	メモリリーク
	CRTC/DMAC
	リセット処理

〜q88x2

・ウィンドウサイズ変更追加
	0.5/1.0/1.5/2.0/3.0倍
・CRTフィルタテスト
	1920*1200でフィルタをかける
	ウィンドウサイズ3.0倍未満の場合は補間縮小
	要CPUパワー又はFPS設定減
q88x.ini
[rednow]
;	黒部分の明るさ(0〜255)
CRTMin=32
;	コントラスト閾値(0〜255)
CRTContrastStart=64
;	コントラスト強さ(0〜255)
CRTContrastPower=150
;	偶数ラインの明るさ(0〜255)
CRTInterlaceBrightness=64
;	ぼやけ(0:無/1:弱/2:中/3:強)
CRTFocus=3

〜q88x3

・全体ボリューム調整
	マウスホイールで操作
・スキャンライン明るさ調整
	CTRL+マウスホイールで操作
	インターレース時のみ要D3D&MMX
・DirectInput併用に変更
・イメージファイル履歴追加
・その他修正
	CRTフィルタ廃止
	デシタルパレットバッググラウンドカラー

備考
	Sub CPUはalways設定が基本
	リレー音は未テスト

・コレクションとして
・ノークレーム／ノンサポート

レッドナウ

http://spoiler.shiteyattari.com/q88x3.zip
