*** SHARP MZ-2000/2200/80B/B2エミュレータ "EmuZ-2000" インストール ***
                                        TF-Edition Ver.0.92.0以降

                                        福井 利夫
                                        http://www.toshiofukui.com/


○ オリジナルEmuZ-2000(Ver.0.470)からの移行

　EmuZ-2000 Ver.0.470からの移行時に注意すべき点は以下の通りです。

　・APSSの副作用で空白を詰めたり1回セーブに変更したデータの分割ロード
　　で問題が出ることがある
　　(TAPEメニューのignore FFをご使用ください、APSSに空白は必要です)
　・カセットテープデッキのデフォルトパラメータ値が異なっている
　　読み込めない時:
	ピッチ         -> +5してみる
	※ 現状でVer.0.400リリース候補版と同じです
	スレッショルド -> 138
	APSSで困ったらスレッショルド -> 120 (下げてみる、空白有時のみ)
　・キー割り当てのうち、英数、半角全角、スクロールロックキーを削除
　　(キー割り当ての説明を参照)
　・テンキーとシフトを同時入力する時はNUMLOCKをOFFにすること
　・ショートカットキー割り当てが異なる
　・内蔵IPL使用時も、S-RAM/ROM起動は実機と同じ動作で先頭バイトは0でな
　　ければならない。
　・デフォルト設定は実機に最も近いモード
　・デフォルト設定はFDD I/F無。FDDを使用する場合はメニューからEnable
　　してリセット
　・ステートセーブデータとプラグインバイナリは非互換
　　プラグインの設定方法が違う
　・他の違いについては、トラブルになることはないと思います。


○ 動作環境

・Windows 7/Vista/XP (ia32,x64)
　- 最近のテストはWindows 7のみ
  - Windows 95もしくはNT 4.0 + IE4.0以降 + DirectX3で動作する作りにな
　　っていますが動作未確認。ある程度速いCPUが必要なので実質98SE以降。


○ 実行方法

　Windows版については特に記述すべき点はありませんが、プラグインを使用
する時には、README.txt内のプラグインの説明を見て、一時実行して生成され
たiniファイル(EmuZ2000TF.ini)に対して記述を追加する必要があります。
  旧版からのアップグレード時には、iniファイル(EmuZ2000TF.ini)を削除し
て実行時に再生成して必要に応じて設定し直すのが安全です。詳細はドキュメ
ントファイルNEWS.txtを参照してください。
  ROMデータやwavefile、ビットマップフォント等のリソースは、実行ファイ
ルの存在するディレクトリのみを参照します。

　ソースは、mz2io.c、mz2mem.c、mz2tape.c、disk.c、wavedata.[hc]、
wavefile.[hc]、z80operand.[hc]、util.[hc]がWindows版とUNIX版で共用とな
っています。但し、util.cはUNIXでは日本語コメントを削除しています。
　Windows版のz80op_*.cも共有で、UNIX版で生成したものをコピーして使用し
ています。
　プラグイン関係もほぼ同じですがUNIX版は現在未サポートのためダミー同然
です。


○ 実行環境と関連ファイル

  実行ファイルと同じディレクトリに以下のファイルが必要です。

cmtapss2000.wav ... MZ-2000/2200 CMT APSS開始音(未使用)
cmteject2000.wav .. MZ-2000/2200 CMT EJECT音
cmtff2000.wav   ... MZ-2000/2200 CMT FF音
cmtffst2000.wav ... MZ-2000/2200 CMT FF/REW開始音
cmtplay2000.wav ... MZ-2000/2200 CMT PLAY音
cmtrew2000.wav  ... MZ-2000/2200 CMT REW音
cmtstop2000.wav ... MZ-2000/2200 CMT STOP音
cmteject80b.wav ... MZ-80B/B2 CMT EJECT音
cmtff80b.wav    ... MZ-80B/B2 CMT FF音
cmtplay80b.wav  ... MZ-80B/B2 CMT PLAY音
cmtrew80b.wav   ... MZ-80B/B2 CMT REW音
cmtstop80b.wav  ... MZ-80B/B2 CMT STOP音
EmuZ2000TF.exe  ... 実行ファイル
EmuZ2000TF.exe.manifest ... manifestファイル (実行ファイルとセット)
fddeject.wav    ... FD取り出し音
fddmotor.wav    ... FDモーター音
fddmotor_st.wav ... FDモーター始動音
fddseek.wav     ... FDシーク音 Type-A
fddseek1.wav    ... FDシーク音 Type-B
mzfont.bmp      ... 添付のフォントファイル
                    (ROMフォントがない場合に参照される)
mzfont24.bmp    ... 添付のフォントファイル
                    (8x16フォント選択時に参照される)
mzmonipl.bin    ... MZ-1Z001M or SB-1520モニタのDAT or MZTファイル
                    BASICイメージのどれかでもよく、IPL ROMがない場
                    合にIPLからのファイル読み込み時に必要
mzfont.rom      ... 日本語版フォントROMデータ
                    (オプショナル)
mzfonte.rom     ... 海外版MZ-80Bフォントファイル
                    (オプショナル)
mz20_ipl.rom    ... MZ-2000/2200 IPL ROMデータ
                    (オプショナル)
mz80bipl.rom    ... MZ-80B/80B2 IPL ROMデータ
                    (オプショナル)

  ROMデータの詳細については、ドキュメントファイルREADMEを参照してく
ださい。
　以下のファイルは必要に応じてコピーして参照してください。

blanktape.wav   ... 空テープのイメージファイルのWAV形式
                    (22.05KHz/モノラル/8ビットPCM/データ長=0)
blankdisk.d88   ... SHARP BASICで使用可能なブランクディスクイメージ
                    物理フォーマットのみなのでslave initializeした
                    りコピーする必要があります。
                    (80トラック,セクタ数16,セクタ長256バイト,
                    インターリーブなし)


以上
