  Ｔ−ｔｕｎｅの新しい「．ＴＡＰ」ファイルのフォーマット

  ファイルの先頭にヘッダーが記録してあります。

offset:size :
00H   :  4  : 識別インデックス "TAPE"
04H   : 17  : テープの名前(asciiz)
15H   :  5  : リザーブ
1AH   :  1  : ライトプロテクトノッチ(00H=書き込み可、10H=書き込み禁止）
1BH   :  1  : 記録フォーマットの種類(01H=定速サンプリング方法）
1CH   :  4  : サンプリング周波数(Ｈｚ単位）
20H   :  4  : テープデータのサイズ（ビット単位）
24H   :  4  : テープの位置（ビット単位）
28H   :  ?  : テープのデータ

※Ｃ言語の構造体が、"misc\new_tap.h"にあります。

・識別インデックス
    旧式（従来のＸ１ＥＭＵのフォーマット）と拡張子が同じのため、
  「識別インデックス」が"TAPE"がどうかで、双方を識別できる。
    旧式では「識別インデックス」の所に周波数が記録してある。

・テープの名前(asciiz)
    現在、使っていないし、参照もしていない。

・リザーブ
    読んでのとおり

・ライトプロテクトノッチ
   オフセット、値をｄ８８に合わせてみた。
   あまり意味がないか？

・記録フォーマットの種類
     書き込み禁止のマスターテープなどは、もっと効率的に
   記録できるので、圧縮するかも．．．という思惑。
     書き込むなら、当然「定速サンプリング方法」である。

・サンプリング周波数(Ｈｚ単位）
    旧式の頭に記録してあるものと同じ。
    １ビットの長さ＝サンプリング周波数をいうことになる。

・テープデータのサイズ
     「テープのデータ」のビット数。
      実際のファイルサイズが、この値より小さい場合もあります。
     ファイルサイズを超える位置に書き込まれた場合には、ファイルサイズ
     を拡張してあげましょう。

・テープの位置（ビット単位）
     テープの再生位置がどこかを示す。
     「テープのデータ」の先頭からのビット単位オフセット。

・テープのデータ
     ここから実際のデータが記録されている。
