******************************************************
    Emulator SHARP MZ-80B/80B2/2000/2200 for Win32
                (Not support Windows CE)
                   Plug In Module

                    [MZ-1R13.DLL]

       (C) 2003-2006 Suga (suga@mar.email.ne.jp)
         http://www.ne.jp/asahi/suga/junkyard/
	TF-Edition state save supported by T.Fukui

        Ver0.4の連絡先:
            Suga ( suga@po.cisnet.or.jp )
          http://www.cisnet.or.jp/home/suga/
******************************************************
[Board Infomation]
 Name      : MZ-1R13
 Maker     : SHARP Corp.
 Comment   : Kanji Rom Board
 Port      : $B8-$BB
 Dialog    : No
 Interrupt : Not Use

[Need EmuZ-2000 Version]
  EmuZ-2000 TF-Edition Version 0.8
  EmuZ-2000 Version 0.430 以降 (要リコンパイル)

[This Dll Use File]
  FileName : 1R13KAN.ROM   or   KANJI2.ROM
  Size     : 128KByte(131,072 Byte)
  Contents : KANJI Font ROM image

  FileName : 1R13DIC.ROM
  Size     : 16KByte(16,384 Byte)
  Contents : KANA-KANJI dictionary ROM image


　このDLLは、EmuZ-2000のプラグイン・モジュールです。
　※MZ-1R12.DLLをベースに作ったものです。


[実機との違い]
　漢字ROM読出し時の『おまじない』
　　$BAポートを０→１→（漢字読出）→０
　という操作は必要無い。（サポートしていない？(^^;）

[漢字／辞書ROMイメージについて]
次の順に格納されていることを想定
　$00001バイト目：port$B9Hに$00、port$B8Hに$00をセットしport$B8から読出した値
　$00002バイト目：port$B9Hに$00、port$B8Hに$00をセットしport$B9から読出した値
　$00003バイト目：port$B9Hに$00、port$B8Hに$01をセットしport$B8から読出した値
　　　　（port$B8の値は $00002バイト目を読んだ時点で自動的に+1される）
　$00004バイト目：port$B9Hに$00、port$B8Hに$01をセットしport$B9から読出した値
　　・・
　$00200バイト目：port$B9Hに$00、port$B8Hに$FFをセットしport$B9から読出した値
  $00201バイト目：port$B9Hに$01、port$B8Hに$00をセットしport$B8から読出した値
　　　　（port$B9の値は$B8のように自動では変わらない）
　$00202バイト目：port$B9Hに$01、port$B8Hに$00をセットしport$B9から読出した値
　　・・
　以降、漢字ROMは$20000まで、辞書ROMは$04000まで。


[ボードの使用方法]
　実機にほぼ同じ。
　TF-Editionではemuz2000IoBox.iniを使用しません。したがって、オリジナルドキュ
メントの一部は当てはまりません。組み込み方法は、エミュレータ本体のドキュメント
を参照してください。
----------- ここからTF-Edition適用不可 --------------------------
　emuz2000IoBox.ini 内の[EXTEND_BOARD]セクションで

ExtBoard1=MZ_1R13.dll

　というように本DLLを指定して下さい。(ExtBoard番号は任意）
----------- ここまでTF-Edition適用不可 --------------------------

[制限事項]
　漢字、辞書ROMイメージが無い場合EmuZ-2000に渡されるデータは $FF です。
　（未装着時と同じ）


[変更履歴]
2003年02月16日…Ver.0.1
・初版作成
2003年03月01日…Ver.0.2
・ROMイメージが無い場合 $FF を返すよう修正。
・漢字ROMファイル名としてEmuZ-2500と同じ KANJI2.ROM も使えるように変更。
2003年03月05日…Ver.0.3
・ビット上下入替処理変更
2003年03月06日…Ver.0.4
・ビット上下間違い修正、不要コメント削除
2006年04月13日…Ver.0.41
・メールアドレス、URLの書き換え。
2010年04月20日…Ver.0.5
・TF-Editionステートセーブサポート
・初期化を追加
2010年08月09日…Ver.0.51
・Ver0.5がVer.0.4ベースであったためVer.0.41ベースへ変更

−以上−
