XM7 - SAVEROM7 UTILITY

SAVEROM7ユーティリティを使用したROM抽出
(FM-7シリーズ・XM7 V1対応)

## はじめに

> XM7 V1を動かすにはFM-7シリーズのROMデータが必要ですが、FM-7シリーズ実機を使用してROMセーブを自動で行う専用ツールを作成しました。このツールの使用法を説明します。
> 以下の環境が必要になります。
> - FM-7/NEW7+3.5インチフロッピーディスクドライブ または FM-77/L2/L4/AVシリーズ
> - PC-98シリーズもしくはPC/AT互換機＋3.5インチフロッピードライブ×１
> - Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7 (95/98/2000/XPで確認済み,x64版は不可,Windows 7のXP Modeは未確認)

## ブートフロッピー作成

> (1)3.5インチ2DD・720KBフォーマット済みのフロッピーを１枚用意します。
> Windows XP/Vista/7で720KBフォーマットを行うには、コマンドプロンプトを開いて FORMAT A: /T:80 /N:9 (フロッピードライブのドライブレターがA:の場合) としてください。
> (2)MS-DOSプロンプト(コマンドプロンプト)を開き、SAVEROM7.COMを使用してフロッピーへ書き込みます。コマンドラインにはフロッピードライブのドライブレターを指定します。
> 例)PC/AT互換機の場合→C:\>SAVEROM7 A

## 実行

> 上で作成したディスクはFM-77/L2/L4/AVシリーズ、または3.5インチフロッピーディスクドライブが接続されたFM-7/NEW7でブートできます。
> 起動するとROMセーブを開始します。途中でディップスイッチ(FM-7/NEW7)または前面スイッチ(FM-77)の切り換えを指示されたら画面の指示に従ってください。終了メッセージ(Completed.)が表示されると完了です。
> ※作成したディスクは2DDフォーマットなので、2D専用ドライブではリードエラーが発生することがあります。エラーが起こったときは、ディスクを作成し直してみてください。

## 取り出し

> セーブ後のディスクは720KB MS-DOSフォーマットになっているので、直接エクスプローラ等でアクセスできます。含まれているファイルを全てコピーして完了です。
> ディスクには以下のファイルが作成されます。

> ファイル名 | ファイルサイズ | 内容 | 配置空間 | 配置アドレス
> --- | --- | --- | --- | ---
> FBASIC30.ROM | 31744 bytes | F-BASIC V3.0, F-BIOS | メイン | $38000-$3FBFF
> BOOT_BAS.ROM | 512 bytes | ブートROM (BASICモード) | メイン | $3FE00-$3FFDF
> BOOT_DOS.ROM | 512 bytes | ブートROM (320KB DOSモード) | メイン | $3FE00-$3FFDF
> BOOT_1MB.ROM | 512 bytes | ブートROM (1MB DOSモード) ※FM-77/L2/L4から抽出した場合のみ作成されます | メイン | $3FE00-$3FFDF
> BOOT_MMR.ROM | 512 bytes | ブートROM (隠し) ※FM-77/L2/L4から抽出した場合のみ作成されます | メイン | $3FE00-$3FFDF
> SUBSYS_C.ROM | 10240 bytes | 8x8フォント、サブモニタROM (タイプC) | サブ | $D800-$FFFF
> SUBSYSL4.ROM | 18432 bytes | 400ラインカード サブモニタROM ※400ラインカード実装時のみ作成されます | サブ | $9800-$BFFF $E000-$FFFF
> KANJI.ROM | 131072 bytes | JIS78準拠第1水準漢字・非漢字 | I/O | 4バイトI/O経由

XM7のページへ
yasushi＠tanaka.ネット.
(半角英数にしてください)
ryu.takegami@mbg.nifty.com