XM7 - SAVEJDIC UTILITY

SAVEJDICユーティリティを使用した辞書ROM抽出
(FM-7シリーズ・XM7 V1.1対応)

## はじめに

> XM7 V1の日本語サブシステム部を動かすには日本語通信カードのROMデータが必要ですが、FM-7シリーズ+日本語通信カード実機を使用してROMセーブを自動で行う専用ツールを作成しました。このツールの使用法を説明します。
> 以下の環境が必要になります。
> - FM-7/NEW7+3.5インチフロッピーディスクドライブ+日本語通信カード
>   または FM-77/L2/L4/AV+日本語通信カード
>   (FM77AV40/20/40EX/20EX/40SXは不可)
> - PC-98シリーズもしくはPC/AT互換機＋3.5インチフロッピードライブ×１
> - Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7 (95/98/2000/XPで確認済み,x64版は不可,Windows 7のXP Modeは未確認)

## ブートフロッピー作成

> (1)3.5インチ2DD・720KBフォーマット済みのフロッピーを１枚用意します。
> Windows XP/Vista/7で720KBフォーマットを行うには、コマンドプロンプトを開いて FORMAT A: /T:80 /N:9 (フロッピードライブのドライブレターがA:の場合) としてください。
> (2)MS-DOSプロンプト(コマンドプロンプト)を開き、SAVEJDIC.COMを使用してフロッピーへ書き込みます。コマンドラインにはフロッピードライブのドライブレターを指定します。
> 例)PC/AT互換機の場合→C:\>SAVEJDIC A

## 実行

> 上で作成したディスクはFM-77/L2/L4/AV、または3.5インチフロッピーディスクドライブが接続されたFM-7/NEW7でブートできます。
> 起動するとディスクのフォーマット後、ROMセーブを開始します。終了メッセージ(Completed.)が表示されると完了です。
> ※作成したディスクは2DDフォーマットなので、2D専用ドライブではリードエラーが発生することがあります。エラーが起こったときは、ディスクを作成し直してみてください。

## 取り出し

> セーブ後のディスクは720KB MS-DOSフォーマットになっているので、直接エクスプローラ等でアクセスできます。含まれているファイルを全てコピーして完了です。
> ディスクには以下のファイルが作成されます。

> ファイル名 | ファイルサイズ | 内容 | 配置空間 | 配置アドレス
> --- | --- | --- | --- | ---
> JSUBMON.ROM | 16384 bytes | 辞書アクセスルーチンROM | 日本語サブ | $C000-$FFFF
> DICROM.ROM | 262144 bytes | 漢字変換辞書 | 日本語サブ | $A000-$AFFF(64バンク)

XM7のページへ
yasushi＠tanaka.ネット.
(半角英数にしてください)
ryu.takegami@mbg.nifty.com.