外部描画フィルタDll
exeと同じフォルダにdllを置いて下さい
サンプルexeではstretch.dll固定(dllの名前変更で差し替え)
rpiは各自用意してください

stretch.dll
インターレース表示の時に偶数ラインの明るさを変更できます(サンプルのXM7dashは150/255固定)
等倍の時でもインターレース補間は有効
明るさはSetFilterで後から調整も可能なのでマウスホイールで調整とか

2xRpi.dll
サンプルのexeで使用する場合は2xRpi.dllをstretch.dllに名前変更
dllと同名のini作成(名前変更した場合はstretch.ini)
[rpi]
filter=2xBR-v3.3b.rpi
;フォルダに入れる場合
;filter=plugins\hq2x.rpi
で使用するrpiを記述します
16ビットカラー2倍描画用のrpiが使えます
等倍時や対応していないrpiの場合は補間無しの描画になります
rpiはノンインターレースや色数が少ないと効果が薄いです
それなりに重いです
16ビットカラー扱いなのでフルカラーの画面モードを描画する場合は劣化します
サンプルのXM6.exeでは意味がありません(2xRpi+.dllの方を使用)

2xRpi+.dll
サンプルのexeで使用する場合は2xRpi+.dllをstretch.dllに名前変更
dllと同名のini作成(名前変更した場合はstretch.ini)
[rpi]
filter=2xSaI.rpi
;フォルダに入れる場合
;filter=plugins\MDNTSC.rpi
で使用するrpiを記述します
16ビットカラー2倍描画用のrpiが使えます
2倍以外の場合は描画サイズに強引に補間します
対応していないrpiの場合は通常の描画になります
rpiはノンインターレースや色数が少ないと効果が薄いです
かなり重いです
16ビットカラー扱いなのでフルカラーの画面モードを描画する場合は劣化します

添付サンプル
XM7dash.exe
XM6.exe
サンプルでははウィンドウモード時のみ有効です

