
変更点等

〜vaegx

・エラーを修正
	無効な引数
	メモリ・リソースリーク(一部)
	画面回転
・GDI描画追加
	256色スクリーン不可
・Sampling Rate変更
	11KHz廃止
	55KHz(55466Hz)追加
・FMGenDll対応
	INIにFMGenDll追加
	mamefm.dllで確認
	55466Hzで合成したのち本体側で出力周波数にスプライン変換
・rpi対応
	INIにrpi_name追加
	プラグインはexeと同じフォルダにPluginsフォルダを作りその中に
	メニューのFilterをチェック
	GDI描画で2倍角の時のみ有効
	プラグインによっては使用出来ない場合あり
	要CPUパワー
	2xLinear.rpi添付(MMX専用)

〜vaegx2

・前回のウィンドウサイズで起動化
・ドラッグ&ドロップ対応
・マルチスレッド化(UI操作時停止)
・VAモードでのResume対応

〜vaegx3

・フルスクリーンサイズ設定追加
	INIに以下追加
	fscrn_cx=フルスクリーン横サイズ(0なら640かfscrnmodのbit2状態)
	fscrn_cy=フルスクリーン縦サイズ(0ならforce400参照かfscrnmodのbit2状態)
	fscrnmod=フルスクリーン時の描画方法(16進数)
	0 = そのままのサイズ
	1 = アスペクト比を保ちつつ8ドット単位で画面最大
	2 = アスペクト比を保ちつつで画面最大
	3 = アスペクト比無視で画面最大
	フルスクリーン横サイズ1280でfscrnmod=1,2にすればrpiフィルタ使用可能
	fscrnmodを+4する事で現在の画面サイズでフルスクリーン化
・擬似ステレオ追加
	メニューDevice-Sound-pseudo-stereo
	INIのdelayで調整(ms)0で無効マイナス値の場合はオフ状態
・アプリケーションキーでNoWait切り替え追加
・メモリ(a5000-a7fff/d0000-fffff)RAM化(98)
・その他修正
	BIOS(98)
	FM音源効果音モード
	ハードウェアLFO

〜vaegx4

・音質改善
	22/44KHz
・サウンドバッファサイズ変更
	20〜1000ms
・ASIO対応
	INIにASIOname追加
	ASIOname=ASIOデバイス名(例:ASIO4ALL v2)
	ASIO自体が対応しているレートのみ
	理論最小バッファは2000*ASIO Buffer Size/Sampling rateで求める(小数点以下切り上げ)
	例:2000*ASIO Buffer Size(512)/Sampling rate(44100)=必要バッファ24(ms)
	設定バッファが必要バッファより少ない場合は自動補正
	実際はエミュレート実行速度の問題で最小バッファでは音切れの可能性あり
	ディスクアクセス音もASIO出力になる為バッファ遅延有
	バッファを20msにしてASIOバッファを音切れしない範囲まで増やしていくのが良い
	リセット後反映
・外部音源フルサポート
	FM音源以外の機能もサポートしていたら使う
・外部音源vシリーズ対応
	Key displayの鍵盤部に簡易レベルメータを表示(対応音源部のみ)
・その他修正
	擬似ステレオのINI項目をp_Stereoに変更
	98モードの場合アプリケーションキーでNo Waitトグル
	サブ/メインウィンドウクリックでで付随して前面移動

・コレクションとして
・ノークレーム／ノンサポート

レッドナウ

http://spoiler.shiteyattari.com/vaegx4.zip
