En los "discos" de ejemplo se incluyen un intérprete de CHIP-8
y algunos programas para el mismo. El intérprete lo he hecho yo
y los programas proceden en su mayoría de Internet. Pueden encontrarse
en la página de David Winter, autor de la mayoría:

http://services.worldnet.net/winter/chip8/chip8.htm

Primero hay que cargar el intérprete y luego los programas. Una típica
sesión sería:

RUN "CHIP-8"
RUN
RUN "SYZYGY"
RUN
<ESC>
RUN "TANK" 1
RUN
...

Dentro del intérprete de CHIP-8 son válidas las siguiente teclas:

ESC     Vuelve al BASIC
REPEAT  Reinicia el programa
HERE IS Invoca un editor. Dentro del mismo son válidas las teclas que
        se indican en la parte superior de la pantalla. El programa
        se edita en la misma zona en que se carga, actualizando si es
        necesario la longitud del programa. Por lo tanto, si al terminar
        el programa se da una orden SAVE, queda grabado con las
        modificaciones efectuadas.

Las 16 teclas de CHIP-8 se corresponden con el primer joystick del APF.
En general las teclas de dirección son 8, 4, 6 y 2 y el disparo 5. En un
APF real convendría modificar los programas para que las teclas de
dirección fueran NSEW, relativamente fácil con el editor.




