-ZENG "ZEsarUX Network Gaming"


-ZENG: Desde Mac (Master) a Windows (slave). Parece que tiene mas tendencia a desincronizarse (y por tanto cuando entra un snapshot se nota mas)
-ZENG: Desde Windows (Master) a Mac (slave). No parece desincronizarse mucho


*en remote.c, bufferes de longitud MAX_LENGTH_PROTOCOL_COMMAND deberian ser con malloc
Ademas habria que hacer que MAX_LENGTH_PROTOCOL_COMMAND sea un poco mayor que ZRCP_GET_PUT_SNAPSHOT_MEM

*Quizá en sigpipe puede averiguar que socket ha fallado?
Quizá sigpipe se puede gestionar diferente para cada thread?
*funciones de envio snapshot, teclas y mensajes, deberian ver si reciben remote prompt? al llamar a zsock_read_all_until_command


Ampliar buffer de recepción y el de copia. Y asignarlos por malloc

*parar thread zeng y cerrar socket zeng al salir emulador
*asegurarse que cuando conecte zeng contra remoto al principio, retorna el prompt esperado. Ya lee version pero quiza
habria que hacer que leyera el primer prompt correcto


-pruebas iniciales:
con 2: international match day se puede jugar bien
target renegade se desfasa muy seguido


-pruebas iniciales con gente remota:
Un entorno con cliente remoto con Mac en Nueva Zelanda NZ, 200 Mbit/100 fibra, conectado por wifi, actuando como master
Un entorno con cliente remoto con Linux en Spain (SP), 100 MBit simétrico fibra, conectado por ethernet, actuando como master
En ambos entornos, mi imac Local, actuando como slave
*international match day: SP va fina. NZ a veces fina y otras no (del estilo de no tener snapshot hasta al cabo de 20 segundos o mas)
*target renegade: desfase en NZ, dificil jugar. En SP peta al enviar snapshot. Quiza problema buffer snapshot?
*bubble bobble: algo de desfase en SP pero se puede jugar
*double dragon: desfase en SP, difícil de jugar
*ping pong: algo de desfase en SP pero se puede jugar


* ZRCP: habría que protegerlo con user y password, por si alguien abre ese puerto en remoto en el router
*que pregunte confirmacion en destino si quiere aceptar, mostrando la ip de origen
*asegurarse que el nodo master, el remoto no sea master. detectar si no hay ningun master, o si los dos son master? como?

-ZENG en CPC: no soporta teclas como [] etc
-ZENG para el resto de maquinas y cores. Va ligado a poder generar snapshot ZSF

-Probar ZENG con aventura conversacional y speech a ver si se corta el speech o no
-Mensajes enviados entre usuarios por ZENG que vayan a speech también

-Info ZENG en FAQ: ya está en ayuda. Quizá extender mas?



---- ZENG ONLINE ----

-ZENG para msx ¿no? se leen los cursores en destino cuando se pulsan desde slave



-problema con zeng-online y envio de eventos:
*del master a los slaves hay que enviar eventos, si no enviasemos eventos, si el tiempo de snapshot es algo lento (por ejemplo medio minuto)
veremos cosas como que jugando al chase hq, el coche acelera y decelera continuamente
Quiza para solventar eso se podria enviar un snapshot que contenga el valor de los puertos de teclado y/o joystick kempston
problema: que habria que implementar eso de los puertos en todas las maquinas que se quiera snapshot...
Igualmente los slaves tienen que poder seguir enviando eventos
Alternativa: que funcione bien envio de eventos de master a slaves, y de slaves al master. pero eso llevaria el problema
de que un slave enviaria su evento, y luego al leerlo le llegaria ese mismo, con lo que se aplicaria dos veces... aunque no es un gran problema,
pero es un gasto de ancho de banda....


ok-Quitar bloqueos de comandos simultáneos ZRCP cuando son Zeng online
bueno lo que hace es que no hay bloqueos de ningun comando ZRCP cuando esta zeng online habilitado
Esto NO es lo ideal!!

Activar bloqueo de un semáforo al crear una habitación , para evitar crear la misma desde dos sitios. O el semaforo es tal cual la variable que dice que esta creado. lanzar un z_atomic_test_and_set, si devuelve 1 , es que estaba creada ya antes


Envío y lectura de eventos.
-array circular

Envío de eventos
Se envía al array de la room, se agrega al array y si llega al final va al principio

Lectura de eventos
-cliente lee continuamente (tanto máster como slave)
-el server en la conexión ZRCP en pausa de 20ms. Si hay eventos en el array (posicion lectura no es igual a la de escritura), enviarlos todos. Y volver a dormir 20ms

De esta manera una instancia recibirá un evento propio que haya enviado, aunque no tiene porque ser un problema. O si? Porque recibirá una Tecla / liberación de Tecla suya con retraso. Pero como viene en orden puede ser un problema?
Quizá se puede enviar con un id único de cliente y al leer evento diga de que cliente es. Y si es el suyo mismo, pues ignorarlo. Como asignar ese id? Pues cuando se una a la habitación, se le da un id y es el que tiene que usar al enviar eventos
El id también podría ser el uuid que todos ZEsarUX tienen, en teoría únicos. Así no hay que obtenerlo del servidor
Ese uuid siempre está? Aunque no se guarde configuración y/o no se envíen estadísticas? Pues debería estar siempre. Si no se guarda en config, que se genere de nuevo cada vez
--> Todo esto ya no tiene mucho sentido al usar el modo streaming de video, ya se mejora asi


-para juego en red, el master siempre tiene ventaja, pues el no recibe snapshots y su instancia siempre está sincronizada
Por tanto, para que no haya desventaja al jugar dos personas, lo ideal es que hubiera un master, que no participase,
y luego dos slaves que fueran los que estuvieran compitiendo

-quiza las veces que se queda congelado el emulador cuando no esta en el foco, es cuando se usa driver audio null



Toda esta parte cliente de "backend" estara contenida en zeng_online_client.c
La parte de menus , el "frontend" estara contenida en menu_zeng_online.c



ok-Get snapshot id para saber si hay uno diferente al último recibido
Da igual que cuando lo consultemos y cuando hagamos un get snapshot haya cambiado el id, porque si lo pedimos es porque sabremos que es uno distinto al que tenemos y entonces al obtener puede ser que entre ese o otro posterior, ya nos vale
Pausas entre get id y get snap , cuando no hay uno nuevo, muy cortas, para que nos entre lo antes posible.

-comando para denegar mas join en una room. solo para creator
-comando para bajar numero de max players en una room. solo para creator

ok -el envio de keys y snapshot deberia hacerse al mismo momento desde el mismo thread
ok -la recepcion de keys y snapshot deberia hacerse al mismo momento desde el mismo thread
-eliminar todas funciones variables etc de cuando se creaban desde join/create threads indpendientes




-Para cada maquina que queramos que soporte ZENG ONLINE
Agregar puertos a ZSF_KEY_PORTS_SPECTRUM_STATE en snap_zsf.c. quiza un tag nuevo para tener retrocompatibilidad
en util_set_reset_key_continue, agregar antes_puerto_ y restaurar valor para cada maquina que se quiera

Ver ejemplos en docs/zeng_online_add_core.txt.

El siguiente ejemplo fue de agregar el puerto joystick:

diff --git a/src/snap_zsf.c b/src/snap_zsf.c
index db91792..2e33eab 100644
--- a/src/snap_zsf.c
+++ b/src/snap_zsf.c
@@ -769,6 +769,7 @@ Byte fields:
 5: z80_byte puerto_57342
 6: z80_byte puerto_49150
 7: z80_byte puerto_32766
+8: z80_byte joystick_port

 -Como codificar bloques de memoria para Spectrum 128k, zxuno, tbblue, tsconf, etc?
 Con un numero de bloque (0...255) pero... que tamaño de bloque? tbblue usa paginas de 8kb, tsconf usa paginas de 16kb
@@ -2042,6 +2043,7 @@ if (menu_abierto) return;
     puerto_57342=header[5];
     puerto_49150=header[6];
     puerto_32766=header[7];
+    puerto_especial_joystick=header[8];

 }

@@ -3668,7 +3670,7 @@ void save_zsf_snapshot_file_mem(char *filename,z80_byte *destination_memory,int
     //-Block ID 62: ZSF_KEY_PORTS_SPECTRUM_STATE
     if (zeng_online_connected.v && zeng_online_i_am_master.v && !menu_abierto) {

-        z80_byte keyportsblock[8];
+        z80_byte keyportsblock[9];

         keyportsblock[0]=puerto_65278;
         keyportsblock[1]=puerto_65022;
@@ -3678,8 +3680,9 @@ void save_zsf_snapshot_file_mem(char *filename,z80_byte *destination_memory,int
         keyportsblock[5]=puerto_57342;
         keyportsblock[6]=puerto_49150;
         keyportsblock[7]=puerto_32766;
+        keyportsblock[8]=puerto_especial_joystick;

-        zsf_write_block(ptr_zsf_file,&destination_memory,longitud_total, keyportsblock,ZSF_KEY_PORTS_SPECTRUM_STATE, 8);
+        zsf_write_block(ptr_zsf_file,&destination_memory,longitud_total, keyportsblock,ZSF_KEY_PORTS_SPECTRUM_STATE, 9);

     }

diff --git a/src/utils.c b/src/utils.c
index 9cb0937..80d1a4c 100644
--- a/src/utils.c
+++ b/src/utils.c
@@ -7504,7 +7504,6 @@ void util_set_reset_key_continue(enum util_teclas tecla,int pressrelease)
 //Si esta zeng online y somos slave, no enviamos teclas locales nuestras
 //ya nos llegara el cambio debido al snapshot y de la recepcion de teclas
 //TODO: habria que hacer esto tambien para otros puertos:
-//puerto joystick / kempston etc
 //puertos sam coupe
 //puertos cpc
 //puertos todas maquinas...
@@ -7516,6 +7515,7 @@ z80_byte antes_puerto_61438=puerto_61438;
 z80_byte antes_puerto_57342=puerto_57342;
 z80_byte antes_puerto_49150=puerto_49150;
 z80_byte antes_puerto_32766=puerto_32766;
+z80_byte antes_puerto_especial_joystick=puerto_especial_joystick;


   util_set_reset_key_continue_after_zeng(tecla,pressrelease);
@@ -7531,6 +7531,7 @@ z80_byte antes_puerto_32766=puerto_32766;
     puerto_57342=antes_puerto_57342;
     puerto_49150=antes_puerto_49150;
     puerto_32766=antes_puerto_32766;
+    puerto_especial_joystick=antes_puerto_especial_joystick;
     //printf("Despues Puerto puerto_61438: %d\n",puerto_61438);

     //zoc_decir_pulsada_alguna_tecla_local();


----

-consume un 5% aprox de cpu por cada usuario zeng online en mi server





ok-Gestión autorizaciones para join
-cliente intenta join a server.
ok - Si es el máster join, enviará creator password y este no necesita autorizar
ok-ese join se queda en espera de respuesta. Su petición va a una fifo, con un id y nickname (o un array circular mejor)
ok-desde el máster, cada segundo se invoca un comando para ver si hay autorizaciones pendientes. Si hay alguna, se enviara otro comando que retorna id de autorización y nickname, se retorna una linea cada vez en cada peticion del comando, mostrando la mas antigua siempre.
Si hay alguna pendiente, se abre menú y se pide autorizar
-por cada una, se muestra nick. Hay que decir si es solo visor o también permite enviar teclas. Y si se autoriza claro
Se envía un comando con el resultado de cada autorización: id, permisos, y si autoriza o no
ok-el id es necesario? dado que siempre responderemos sobre la mas antigua, en principio sabemos su id. a no ser que el array haya dado la vuelta, por lo que entonces se sobreescribe.
Que hacer si se llena el array circular? Quiza dejar la petición de join bloqueada hasta que haya espacio libre en el array



-Ayuda ZENG, ZENG Online. Y también explicar a nivel técnico como funciona


-si se une sin permisos, retorna error al cliente? contara como usuario logueado?

-parece que el bucle de slave no esta saltando cada 20ms, porque? si quito recepcion de snapshot ya si que lo hace bien


-si pongo verbose 3 peta con zeng slave

-perfiles:
*master: todo
*slave: casi todo menos enviar snapshots ni administrar
*manager: solo administrar. no recibe snapshots


---Idea para obtener snapshots diferenciales:
*con una idea similar a visualmem, tener una tabla que indique posiciones modificadas por poke_byte,
luego se envia un snapshot con solo esas direcciones

Luego al recibir el snapshot desde un slave:
-obtenemos snapshot id (como ahora)
-obtener snapshot diferencial. En la primera linea indica el id. si el id es justo el anterior que tenemos+1, aplicar ese diferencial
Si no, hay que traerse un snapshot completo

--problema: si se carga un snapshot (con snapshot load) eso no pasa por poke_byte y habria que asignar esa tabla a "todo modificado"
--problema: el master genera dos snapshot: el mismo que ahora y el diferencial
--problema: manteniendo misma estructura de bloques de memoria en snapshot, donde ahora hay 1 byte para cada posicion,
el diferencial tendrá: 2 bytes con la dirección que indica, 1 byte con ese valor de direccion modificado
Por tanto, un snapshot de mas de 16kb de direcciones modificadas, probablemente no sea factible. Aunque 16kb modificado
en un frame de video (que es cada cuanto se envia el snapshot?) es mucha modificacion
-problema: quiza entre cada recepcion de snapshot pasa mas de 1 snapshot de master, por tanto el diferencial casi nunca se aplicara

En Xeno por ejemplo:
Escrituras a final de frame: 2699
Escrituras a final de frame: 3546
Escrituras a final de frame: 1980
Escrituras a final de frame: 1526
Escrituras a final de frame: 2699
Escrituras a final de frame: 3546
Escrituras a final de frame: 1985

iMac-de-Cesar:src cesarhernandez$ ls -lha zesarux_autosave.zsf
-rw-r--r--  1 cesarhernandez  staff    51K 23 oct 18:36 zesarux_autosave.zsf
iMac-de-Cesar:src cesarhernandez$ gzip zesarux_autosave.zsf
iMac-de-Cesar:src cesarhernandez$ ls -lha zesarux_autosave.zsf.gz
-rw-r--r--  1 cesarhernandez  staff    32K 23 oct 18:36 zesarux_autosave.zsf.gz

-Calcular cuantas direcciones de memoria se alteran entre cada snapshot

Además para snapshots diferenciales se podrían almacenar 2 bytes por cada dirección modificada:
1 byte que diga el offset de dirección. Respecto al anterior. Y si es más de 255, que indique primer byte a 0, siguiente bytes con el offset 16 bits
1 byte con el valor que obtiene
Y los primeros 2 bytes de todo indica donde empieza


*generacion de snapshot diferencial por el master
-primero un snapshot completo. se inicializa tabla de diferencias a vacio
-por cada escritura a ram, ver si el byte a escribir es diferente de lo que hay en ram. si es diferente, meterlo en la tabla
-al enviar snapshot diferencial:
  -formato comentado anteriormente: primeros 2 bytes indican el offset. a partir de ahi , repetitivo con:
    - offset direccion respecto al anterior. si valor es mas de 255, indica offset de 16 bits, se pillara offset de los 2 bytes siguientes. y valor a escribir

*lectura de snapshot diferencial del slave
-leer primero snapshot completo. recordar estado de la ram y almacenarla en memoria aparte
-ir leyendo diferencial. PROBLEMA: el master va enviando diferenciales, solo se guarda uno en el servidor. en cuanto el slave deja de leer un diferencial, el estado se desincroniza!! habria que tener varios diferenciales, o que el server vaya almacenando ram en varios estados
y sea capaz de generar un diferencial segun el snapshot id que pida el slave. PROBLEMA2: quiero que el server no tenga nada de ese procesamiento,
solo almacena datos que le envia el master, pero no deberia hacer procesamiento


---FIN idea para obtener snapshots diferenciales


-semaforo cuando se agrega elemento en fifo, o puede coincidir que se pulsa tecla cuando se está enviando al servidor
Esto implicara semaforo en zeng_fifo_add_element, zeng_fifo_read_element y en todos sitios que usen esto, o sea,
zeng online y zeng no-online

-mejorar columnas al lista de rooms: created, autojoin... algo que quede mas bonito en pantalla

-si hay un error de red temporal, luego ya no se vuelve a recuperar



Quizá tarea en el timer tal cual para todo eso

Temporizadores comunes de ver kick y ver mensajes




Snapshot agregar puertos del QL y además evitar pulsaciones de teclas seguidas
-puertos QL ok. que es lo de las repeticiones??

probar en linux si hay memory leak con snapshots


-network traffic:
agregar marcas de grafica red en vertical
Network traffic en ascii también

-Menú se cerrará parámetro, indicar que se suele poner en ítems que abren ventana y que queremos que cierren todos los submenus al cerrar la ventana

-Si el leave o el destroy fallan, igualmente tiene que matar el thread y dejarlo como desconectado

-Dejar partida mazogs en online
Poder aplicar restricción de teclas para auto join? Para que no puedan hacer break por ejemplo. O para una primera asignación restringida y luego otra menos
Mismo perfil de teclas puede ir a más de un jugador?


-zeng online:
Md5 de los snapshots Zeng? Para evitar cargar snapshots incompletos
Si versión Zeng online no coincide, da error?


-----Fin ZENG ONLINE -----
