
--- audio - fallos ---

-en alsa falla al cambiar velocidad cpu (tanto con pthreads con sin pthreads)
->no falla con todas las velocidades. por ejemplo con 200% falla pero no con 300%

-alsa no va stereo. dejamos de momento driver en mono

-pulse: sin pthreads:  chasquidos, pero igual que antes de tener stereo, quiza un poco mas de chasquidos. OK

-en dsp, con debian 8, mala calidad sonido dsp (eso cuando lo puede activar)
parece que emula dsp con osspd que da muy mal resultado
para poner oss por defecto (y NO usar alsa):
->http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=52919
Ver alternativa con emulacion de oss por parte de alsa sin tener que sustituir todo alsa por oss
otras alternativas: padsp, osspd (los dos se oye mal el sonido)

-en pulse a veces falla al reiniciar driver audio. sucede incluso con sonido activo (audio_playing.v=1 y sin silencio) y cuando va a finalizar
caso 1) el thread lo finaliza correctamente, y luego da error al iniciar driver sonido
caso 2) error al finalizar pthread: Debug: Ending audiopulse thread
zesarux: pthread_mutex_lock.c:321: __pthread_mutex_lock_full: Assertion `robust || (oldval & 0x40000000) == 0' failed.
Aborted
caso 1 esta gestionado por el emulador y hace fallback a audionull. caso 2 provoca la salida directa del programa
probado agregando pausas al finalizar pero falla igualmente

-pulse creo que se escucharia mejor si se usase función callback

- En Mac, snap_tests/test3200z88.zx se oye entrecortado. En Linux por ejemplo con pulse se oye continuo (con algun cortecito de vez en cuando)


--- audio - mejoras ---

-dsp en cygwin distorsiona. se ha probado con buffer unsigned pero sigue distorsionando

-quizá envelopes no se están gestionando bien….


-general sound: gs_mix_dac_channels quiza que coja los ultimos 2-3 valores ultimos y haga media

-ay speech parece en algunas musicas de turbosound que se oye peor habilitando (ver ts-music-dihalt2006)

-alsa lectura desde cinta:
* Audioalsa: Mirar cuando lee sonido si es que ha leído menos bytes
Quizá ver si entre cada lectura de buffer ha pasado el tiempo que debe pasar realmente


-quiza audiocoreaudio y otros drivers de audio necesitan fifos con semaforos para evitar interferencias en el sonido....

-------------


Otros TODO menos prioritarios, de aqui hasta el final del archivo:

*** Audio ***


-comandos reset midi no hace nada?? Solo van en windows. Quiza enviar mejor un noteoff

-revisar mezclado ay+beeper . posiblemente set_value_beeper acaba sacando algun valor beeper 50*2 y se sale todo de rango?
o bien el mezclado de chip ay. Con que juegos se observa esto? O quiza con el test de 6/9 canales turbosound?

-Generador archivos .ay según lo enviado a chip de sonido. Soporte turbosound

-ay player: archivos con version >3 no soportados. Ejemplo AdvancedPinballSimulator.ay (version 5)

-ay player: muchos archivos ay de la carpeta de demos de spectrum no cargan. ejemplo: thelyra2demo05,icecreammain.ay

-Detector silencio de la tarjeta de sonido  en vez de hacer directamente no enviar sonido,
debería meter un frame de audio antes donde se pase del último valor al 0, suponiendo que es en el 0
donde se queda la tarjeta al desconectarse
->solo se oye el "click" con alsa
->No da buen resultado ese fadeout, se oye un zumbidillo a medida que va bajando el volumen, cada vez que baja 1 valor el volumen, se oye un pequeño click
->quiza con sampleo de 16 bits se podria hacer mas progresivo sin que se notase


-detector de silencio en sdl2, en 48k, genera zumbido en Linux
ver de momento workaround audio_using_sdl2

-Salida 16 bits sonido?

-con vo stdout y speech habilitado, parece que cambiar entre maquinas zx81 y spectrum, vuelve a decir texto de bienvenida. normal??

-Quizá inicializacion de ruido de cada chip debe ser diferente

-agregar otro detector silencio, en este caso para specdrum. tiene sentido? total no altera mucho la onda de salida cuando lo activo y no se envia sonido

-Futuro filtro conversor de real audio a Puerto fe, que sea capaz de saber cuando es 1 (onda arriba) y cuando 0 (onda abajo):
utilizar mismo método que el resample a 1 bit: si valor es menor que anterior, es 0. Si es mayor, es 1

-pulse audio sin pthreads se oye chasquido a cada envio. esto creo que es dificil de evitar

-efecto reverberacion para sonido:
*mezclar el sonido con el mismo sonido pero unas decimas de segundo anterior

-aumentar frecuencia 15600 para mejor sonido


-reducir fifo por defecto de pulse? de 10 a 2?
-reducir fifo por defecto de alsa? de 4 a 2?
-probar a reducir buffer sonido en otros drivers: dsp, alsa, pulse

-idea para driver pc speaker: en vez de enviar secuencias de 0/1, programar el timer del pcspeaker para generar frecuencia segun ultimo trozo de sonido recibido. Para ello, averiguar cuando empieza y acaba una nota, sacar su frecuencia, y enviar. y pausar el tiempo necesario hasta siguiente nota

-Otra idea pc speaker y que puede servir también para reconocimiento de notas en audio piano: reconocer frecuencias sonido (notas) en un sample de audio
Leer y ver cuanto tarda en conmutar pulso. Ver siguiente conmutación. Si tarda lo mismo que la anterior, seguimos en misma nota. Si tarda diferente, es que ha cambiado de nota. Obtener frecuencia y duración
Esto en pc speaker solo serviría para sonidos tipo beep o sonidos del chip ay con 1 canal y sin ruido
Para samples no vale. Además en pc speaker implicaría lanzar ese sonido mediante el pc timer, indicando duración y frecuencia
*************
