
			FLASHBACK
			---------

Ce fichier contient les dernières informations concernant Flashback.



		INSTALLATION DU JEU SUR DISQUE DUR
		----------------------------------


	A partir du CLI:


	- créer un dossier flashback

		MAKEDIR DH0:FLASHBACK


	- Insérer la disquette 1 dans le lecteur df0:
	  et copier son contenu sur le disque dur avec
	  la commande:

		COPY DF0: DH0:FLASHBACK ALL

	- recommencer la même opération pour toutes les
	  autres disquettes.


rem: Dans les exemples ci-dessus, le disque dur est appellé dh0. 
Il se peut que votre disque dur porte un autre nom (par ex, work:),
dans ce cas, remplacez dh0: par le nom de votre disque dur dans
toutes les commandes.	  


	- pour lancer le jeu, taper:

		CD DH0:FLASHBACK
		FLASHBACK


rem:si vous n'avez qu'un Méga octets de mémoire vive, tapez:

		ENDRUN FLASHBACK à la place FLASHBACK



		SCENES CINEMATIQUES
		-------------------

Si vous démarrez Flashback à partir des disquettes, le programme
ne joue pas certaines scènes cinématiques afin d'éviter les
chargements durant le jeu.

Si vous désirez, quand même les voir, appuyer sur Ctrl+C pendant
le jeu, pour déconnecter cette option. Un autre appui sur Ctrl+C
la ré-enclenchera.

Si vous jouez sur disque dur, l'option est désactivée au départ et
vous aurez droit à toutes les scènes.


		UTILISATION DES JOYSTICKS
		-------------------------


Joystick à 1 bouton
-------------------

	Sélectionner le type de joystick dans le menu des options 
	ou dans le jeu en appuyant sur les touches <CTRL> + 1.

	Dans le jeu:

	Le bouton sert de touche ACTION


Joystick à 1 bouton avec double clic
------------------------------------

	Sélectionner le type de joystick dans le menu des options 
	ou dans le jeu en appuyant sur les touches <CTRL> + 2.

	Dans le jeu:

	Le bouton sert de touche ACTION
	
	Si vous appuyez rapidement deux fois sur le bouton, Conrad
	dégaine/rengaine le pistolet.


Joystick à 2 boutons	(de type Megadrive non modifié):
--------------------

	Sélectionner le type de joystick dans le menu des options 
	ou dans le jeu en appuyant sur les touches <CTRL> + 3.

	Dans le jeu:

	Le bouton B sert de touche Action
	Le bouton C sert de touche Arme (dégainer/rengainer le pistolet)

	


Joystick à 4 boutons	(de type Megadrive, modifié selon 
--------------------	le schéma de la notice)

	ATTENTION: Ce type de joystick n'est pas reconnu sur les A600 et
		   les A1200.

	Ce type de joystick ne peut être sélectionné que pendant le jeu.
	Remarquez qu'il faut prendre soin d'avoir branché le joystick avant
	de sélectionner cette option.

	Selon les machines, l'option joystick 4 boutons s'active en pressant :

		- A500, A500+, A2000		    touches <CTRL> + 4
		- A3000                             touches <CTRL> + 5

 

	Dans le jeu:

	Le bouton A	sert de touche ACTION
	Le bouton B	sert de touche UTILISER
	Le bouton C	sert de touche ARME
			(dégainer/rengainer le pistolet)
	Le bouton Start sert à appeler l'INVENTAIRE


	


	Une fois modifié, ce joystick à 4 boutons ne sera plus utilisable
	sur votre console. Si vous voulez éviter ce désagrément, vous pouvez
	réaliser le petit adaptateur suivant :

	Matériel nécessaire :

		- 1 prise mâle 9 broches (type DB-9)
		- 1 prise femelle 9 broches (type DB-9)
		- un câble à 9 fils (environ 20 cm)



	Schéma :


                Prise DB-9 Mâle                   Prise DB-9 Femelle	


                     -                                -
                    |  \                             |  \
                    |   \                            |   \
                1   | .  \---------------------------| o  \   1
                    |     \                          |     \ 
                  6 |    . --           ,------------|    o     6
                    |      | \         /             |      |  
                2   | .    |--\-------/--------------| o    | 2
                    |      |   \     /               |      |  
                  7 |    . |----\---'  ,-------------|    o |   7
                    |      |     \    /              |      |  
     ==>        3   | .    |------\--/---------------| o    | 3         ==>  
                    |      |       \/                |      |  
  Joystick        8 |    . |-------/\----------------|    o |   8      Port 
 4  boutons         |      |      /  \               |      |        Joystick
                4   | .    |-----/----\--------------| o    | 4       AMIGA
                    |      |    /      \             |      |  
                  9 |    . ----/--------\------------|    o     9
                    |     /   /          \           |     /
                5   | .  /---'            \----------| o  /   5
                    |   /                            |   /    
                    |  /                             |  /
                     -                                -       


	Cela revient donc à relier chacune des broches de la prise mâle
	à leur homologue de la prise femelle, sauf la 5 qui va à la 7,
	la 6 qui va à la 5 et enfin la 7 à la 6.







		PROBLEMES DE MEMOIRE
		--------------------

Flashback ne fonctionne que sur des machines équipées d'au moins
1 Méga octets de mémoire.


Certains systèmes (Amiga 600, par ex) ont un système d'exploitation
gourmand en mémoire, ce qui laissera évidemment peu de place au
programme. 

- Si vous rencontrez ce type de problème, utilisez la commande ENDRUN 
  fournie sur la disquette 1 de Flashback.


	à partir du CLI, taper:

	ENDRUN Flashback


- Déconnectez tous vos périphériques: lecteur externe, imprimante, disque
  dur etc...



AMIGA 600
---------

Pour récupérer de la mémoire, appuyer simultanément sur les deux
boutons de la souris au démarrage.

Dans le menu qui s'affiche, sélectionner 'Advanced Options...',
puis désactiver tous les périphériques, sauf le lecteur df0:, en
cliquant sur les boutons marqués 'ENABLED'.























