^F2^AC
FEVRIER 1917
^N12
^F1^AL
Rupture des relations diplomatiques
^N5
^F0^AB
Le 3 F‚vrier 1917, les Etats-Unis rappellent leur ambassadeur de Berlin.
La rupture des relations diplomatiques avec le Reich est due … la guerre
sous-marine g‚n‚rale, d‚clar‚e par les allemands le 1er F‚vrier 1917. Le
gouvernement am‚ricain menace de prendre part … la guerre si les int‚rˆts
am‚ricains sont compromis par cette guerre sous-marine.
^N5
^F0^AB
Woodrow Wilson, qui avait toujours opt‚ en faveur du maintien de la
neutralit‚ am‚ricaine, doit r‚agir face … la provocation allemande. Sous
la pression de l'opinion am‚ricaine, il fait armer les cargos de
commerce. L'entr‚e des am‚ricains dans la guerre n'est alors plus qu'une
question de temps.
^N10
^F1^AL
Attente sur la ligne the Siegfried
^N5
^F0^AB
Les troupes allemandes stationn‚es sur le front de l'ouest battent en
retraite derriŠre la "Ligne Siegfried". Cette retraite strat‚gique a pour
but d'‚viter une attaque anticip‚e de la part des alli‚s. La ligne
Siegfried s'‚tend d'Arras … Vailly, prŠs de Soissons, en passant par
Saint Quentin.
^N5
^F0^AB
Avec cette retraite, le commandement militaire allemand espŠre aligner la
ligne de front du nord de la France, pour rendre les attaques des alli‚s
encore plus difficiles. Au contraire de son pr‚d‚cesseur, le g‚n‚ral
Joffre, qui ‚tait partisan de la guerre de l'‚puisement, le nouveau
commandant en chef fran‡ais, le g‚n‚ral Georges Nivelle, pense que la
victoire ne peut s'obtenir qu'en lan‡ant une attaque surprise avec le
plus grand nombre d'unit‚s possible. Nivelle a l'intention d'exploiter la
faiblesse ‚vidente de l'arm‚e allemande en organisant une op‚ration "coup
de poing". Pour mettre son plan en oeuvre, une arm‚e de r‚serve de
600.000 hommes est form‚e.
^N10
^F1^AL
La nouvelle constitution du Mexique
^N5
^F0^AB
Le 5 F‚vrier 1917, le pr‚sident mexicain Venustiano Carranza, au pouvoir
depuis le mois d'Octobre 1915, annonce la cr‚ation de la nouvelle
constitution.
^N10
^F1^AL
L'aluminium remplace le cuivre
^N5
^F0^AB
L'arm‚e ayant un urgent besoin de plomb pour le front, tous les piŠces de
5 pfennigs en cuivre sont retir‚es de la circulation pour ˆtre remplac‚es
par des piŠces en aluminium.
^N80
^N40
^N60
^R9999
