; --- SMPS 68k Driver Definition ---

[Settings]
DefTimingMode = 00
LockTimingMode = True

[Main]
PtrFmt = 68k
InsMode = Default
;FMChnOrder = 16 0 1 2 4 5 6
TempoMode = Timeout
FMBaseNote = B
FMBaseOctave = 0
DetuneOctWrap = False
NoteOnPrevent = Rest
DelayFreq = Reset
ModAlgo = 68k
EnvMult = 68k
VolMode = Algo
FMFreqs = Def_68k
PSGFreqs = Def_68k
FM3Freqs = $000 $180 $1F4 $260

DrumChnMode = PS4

[EnvelopeCmds]
80 = RESET
81 = HOLD
82 = LOOP
83 = STOP
84 = CHG_MULT
