### Serial option - COM1

Port

  接続デバイスを選択します。

#### COM1〜COM4

Speed

  Windows-デバイス間の通信速度を指定します。
  14.4kbps以上のモデムの場合には、エミュレーション中の設定以上の通信速度を、
  それ以外のシリアルデバイスが接続されている場合には、エミュレーション中の設定と同じ通信速度を指定し、Char size, Parity, Stop bitも同様に指定してください。

Char size

  通信を行なうキャラクタサイズを指定します。

Parity

  通信のパリティを指定します。

Stop bit

  通信のストップビット長を指定します。

#### MIDI

Device

  使用するMIDIデバイスを指定します。

  Device | 対応するMIDIデバイス
  --- | ---
  N/C | 未接続状態になります。
  MIDI MAPPER | WindowsのデフォルトMIDIデバイスを使用します。
  VERMOUTH | MIDI再生にVermouthを使用します。
  MIDIデバイス名 | 指定した MIDIデバイスを使用します。

Module

  Windowsに接続しているMIDI音源を指定します。
  この指定は、エミュレーションリセット・終了・MIDI Panicに置いて MIDI音源をリセットするために使用されます。

Use program define file

  MIMPI DEFファイルを指定して、音色番号の振り替えを行ないます。
  この機能により音色番号が異なる音源間で音色を合せる事ができます。