### MPU-PC98II

I/O port

  MPU-PC98IIのI/Oポートを設定します。

Interrupt

  MPU-PC98IIの割り込み番号を設定します。

DEF

  MPU-PC98IIの設定を工場出荷状態に戻します。

DIP-SW

  MPU-PC98IIボード上のディップスイッチ及びジャンパです。
  ディップスイッチやジャンパをクリックしても設定ができます。

MIDI-OUT

  MIDI-OUTのデバイスを指定します。

  Device | 対応するMIDI-OUTデバイス
  --- | ---
  N/C | 未接続状態になります。
  MIDI MAPPER | WindowsのデフォルトMIDIデバイスを使用します。
  VERMOUTH | MIDI再生にVermouthを使用します。
  MIDI-OUTデバイス名 | 指定した MIDI-OUTデバイスを使用します。

MIDI-IN

  MIDI-INのデバイスを指定します。

  Device | 対応するMIDI-INデバイス
  --- | ---
  N/C | 未接続状態になります。
  MIDI MAPPER | WindowsのデフォルトMIDIデバイスを使用します。
  MIDI-INデバイス名 | 指定した MIDI-INデバイスを使用します。

Module

  Windowsに接続しているMIDI音源を指定します。
  この指定は、エミュレーションリセット・終了・MIDI Panicに置いて MIDI音源をリセットするために使用されます。

Use program define file

  MIMPI DEFファイルを指定して、音色番号の振り替えを行ないます。
  この機能により音色番号が異なる音源間で音色を合せる事ができます。