### 簡単な導入方法 / ディスクイメージ

ディスクイメージ

  ねこープロジェクトIIでは、直接FDDからデータの読み書きは行なわず、ディスクイメージ(仮想ディスクファイル)よりデータの読み書きを行います。
  ねこープロジェクトIIは、ベタ形式 および D88形式のフォーマットを使用します。

  PC-9801シリーズの場合はmake_hd、PC-ATマシンではDITTで D88形式でディスクイメージを作成化して下さい。

  Windows95では ベタ形式のみですが VFIC、ディスク イマージュをご利用下さい。

ディスクイメージの作成方法

  ※ イメージ化する場合には必ずライトプロテクトをして下さい。

  make_hdを用いて D88形式で作成

  1. make_hdの存在するディレクトリに移動します。
  2. ドライブにイメージ化するフロッピーディスクを挿入します。
  3. make_hdを実行します。
     2HDディスクをイメージ化するには「make_hd ドライブ -w -fファイル名.d88 -h」とタイプします。
  4. 作成したイメージファイルをWindowsマシンへ転送します。

  ディスク イマージュを用いて ベタ形式で作成

  PC-ATマシンでは 3モードドライブが搭載されている事が必要です。
  2モードドライブでの2HDディスクは 1.44MB形式だけしかイメージを作成する事ができません。

  1. ディスク イマージュを起動し設定します。
     フロッピーディスクを挿入したドライブと ディスクタイプ(MS-DOSの1.2MBフォーマットは 1.25MB)を指定して FD -> HDをクリックします。
  2. ファイル名を指定します。
     保存するファイル名指定のダイアログが表示されますので 保存するファイル名を指定します。
  3. 拡張子を変更します。
     ディスクイマージュの拡張子は標準で binとなっていますが、一般的なベタイメージの拡張子は xdf, dup等ですので、これらに変更します。

  ベタイメージは ファイルサイズが 1,261,568バイトのイメージファイルを指します。
  拡張子はあまり意味はありませんが、ねこープロジェクトIIでは xdf, dup等にしておくとディスクイメージ選択が容易に行なえます。