### Screen option - Chip

Graphic Display Controller

  エミュレーションするGDCの設定をします。

  チップ | 機能・搭載機種
  --- | ---
  μPD7220 | グラフィックのスクロール分割が４つです。 主にi386以下のPC-9801シリーズ
  μPD72020 | グラフィックのスクロール分割が２つです。 主にi486以降のPC-9801 / PC-9821

Graphic Charger

  エミュレーションするグラフィックチャージャータイプを指定します。

  チップ | 機能・搭載機種
  --- | ---
  None | 使用しません。 初代PC-9801等
  GRCG | GRCGを使用します。 PC-9801VM
  GRCG+ | GRCGと CG-Windowを使用します。 実際にはこのタイプのマシンは存在しません
  EGC | EGCを使用します。(動作が重くなります) PC-9801VX以降

  PC-9801VM,VX以降の製品はGRCGはほぼ必須です。
  EGCは市販ソフトではあまり使われませんが、逆にフリーソフト・同人ソフトでは EGCを要求するものが多数あります。
  また、EGCの搭載を判定して GRCGとEGCを使い分けるソフトウェアもあります。

Enable 16color

  チェックをすると16色ボードを使用します。

  PC-9801VMではオプション(PC-9801-24)ボードとして存在しています。
  PC-9801VX以降では標準で装備されています。