### ねこープロジェクトII 機能仕様

  CPU | μPD70116相当品(i80286共通命令のみ) クロック2〜76MHz i80286相当品(リアルモードのみ) クロック2〜76MHz
  ROM | BIOS ROM 96KB, ITF-ROM 32KB, サウンドROM 16KB (N88-BASIC(86)/モニタROM/サウンドROMは外部ファイルより供給)
  メモリ | ユーザーズメモリ 640KB テキスト用VRAM 12KB グラフィック用VRAM 256KB
  ディスプレイ | 水平走査周波数: 15.98kHz / 24.83kHz 垂直走査周波数: 61.22Hz / 56.42Hz (40.8〜65.7Hz) アナログディスプレイ, プラズマディスプレイ, 液晶ディスプレイ　いずれか選択。
  表示 | テキスト表示 | 80文字x25行, 80文字x20行 40文字x25行, 40文字x20行　いずれか選択。 リバース, ブリング, シークレット (キャラクタ単位に指定可) カラー８色 (キャラクタ単位に指定可)
  グラフ表示 | 640x200ドット (モノクロ16画面, カラー4画面) 640x400ドット (モノクロ8画面, カラー2画面) カラー 8色 (デジタル RGBディスプレイ使用時) 4096色中16色 (アナログ RGBディスプレイ使用時)
  日本語表示 | JIS(78)第１水準, 第２水準漢字ROM標準装備 JIS第１水準漢字 2965字 JIS第２水準漢字 3384字 非漢字 885種 ユーザ定義文字 118種 (外部フォントファイルにより変更可能)
  キーボード | JIS標準配列根拠 (但し @ ^ キーは ATキーボードに従う)
  ５インチミニ フロッピィディスク | ２ドライブ内蔵(1MB/640KB兼用ドライブ) (設定により 3モードドライブ対応)
  マウスインタフェース | 内蔵
  プリンタインタフェース | −−
  シリアルインタフェース | RS-232C規格に準拠(但しWindowsの制限あり)
  カレンダ時計 | プログラム可能カレンダ
  拡張スロット | FM | PC-9801-14, PC-9801-26K, PC-9801-86, PC-9801-118 Speak Board, Spark Board, AMD98, ちびおと
  MIDI | Roland MPU-PC98II
  Serial | PC-9861K
  SASI | PC-9801-27
  SCSI | PC-9801-55