### ディップスイッチ

  | 目的 | ON | OFF
  --- | --- | --- | ---
  SW1-1 | ディスプレイ選択 | 専用高解像度ディスプレイ | 標準ディスプレイ
  SW1-2 | スーパーインポーズ *1 | 使用する | 使用しない
  SW1-3 | プラズマディスプレイ | 使用する | 使用しない
  SW1-4 | 内蔵フロッピィディスク *2 | ＃３，＃４ | ＃１，＃２
  SW1-5 | RS-232Cモード |
  5 | 6 | 同期モード |  | 5 | 6 | 同期モード
  ON | ON | BCI同期 | OFF | ON | 同期刻時機構
  ON | OFF | ST2同期 | OFF | OFF | 調歩機構
  SW1-6
  SW1-7 | 未使用
  SW1-8 | N88-BASIC(86)の グラフィック機能選択 | 拡張グラフィックモード | 標準グラフィックモード (PC-9801E/F/M互換)

  | 目的 | ON | OFF
  --- | --- | --- | ---
  SW2-1 | BASICモード | N-BASIC (未搭載) | N88-BASIC
  SW2-2 | ROM起動時の設定 | ターミナルモード | BASICモード
  SW2-3 | テキスト画面の キャラクタ表示 | 80文字／行 | 40文字／行
  SW2-4 | 25行／画面 | 20行／画面
  SW2-5 | メモリスイッチ | 保持する | 初期化する
  SW2-6 | 内蔵HDD | 切り離す | 使用する
  SW2-7 | 未使用
  SW2-8 | GDCクロック | 5MHzモード | 2.5MHzモード

  | 目的 | ON | OFF
  --- | --- | --- | ---
  SW3-1 | 内蔵フロッピィディスクの動作設定 *3 | 固定モード | 自動切替モード
  SW3-2 | 640KBモード | 1MBモード
  デスクトップ | SW3-3 | 内蔵HDDのDMA*4 | ＃１ | ＃０
  SW3-4 | フロッピィモータ制御*5 | する | しない
  ノート *6 | SW3-3 | LCD | ２段調 | ８段調
  SW3-4 | LCD反転 | ノーマル | リバース
  SW3-5 | DMAモード *7 | 互換モード | 高速モード
  SW3-6 | メインメモリ *8 | 512KB | 640KB
  SW3-7 | メモリウェイト *9 | ノーウェイト | １ウェイト (EPSONマシンのみ)
  SW3-8 | CPUの指定 | 8086/80286/80386 | V30

  Neko Project IIでの動作
  *1 スーパーインポーズ機能はサポートしていません。
  *2 内蔵フロッピィドライブは常に＃０，＃１になります。
  *3 常に自動切替1MBモードになります。(PC-98後期タイプ)
  *4 内蔵IDEタイプには意味がありません。(内蔵SCSI用)
  *5 モータは制御しません。
  *6 98ノート型ディップスイッチには対応していません。(Screen Optionで設定します)
  *7 DMAモードは変更出来ません。(1動作/命令)
  *8 常に640KBになります。
  *9 常にノーウェイトになります。