### Configure

Base Clock

  CPUスピードのベースクロックを指定します。
  1.9968で 4/8MHz系、 2.4576で 5/10MHz系になります。
  CPUスピードは この値に倍率を掛けた物になります。

  ※設定変更はリセット後に有効になります。

Multiple

  CPUスピードの倍率を決めます。
  CPUスピードは この値にベースクロックを掛けた物になります。

  ※設定変更はリセット後に有効になります。

Architecture

  エミュレーションモデルを指定します。

  ・PC-9801VX … i286以降のCPUを搭載向け仕様となります。システム起動時にFM音源がリセットされます。
  ・PC-286 … EPSON互換機仕様となります。EPSON BIOSで使用されるRAM(アドレス: D4000〜DFFFF)が開放されます。

Sampling Rate

  サウンドエミュレートの出力サンプリング周波数を指定します。
  一般に設定値高いほど再現率が高くなりますが、CPUパワーが必要になります。

  ※設定変更はリセット後に有効になります。

Buffer

  サウンドエミュレートの出力バッファサイズをミリ秒で指定します。
  100〜1000msの間を指定してください。

  値が少ないほどサウンドの延滞が短くなりますが、CPUパワーが必要になります。
  通常は200ms〜500msを指定します。

  ※設定変更はリセット後に有効になります。

Disable MMX

  チェックすると MMX命令を使用しません。

Comfirm Dialog (on Reset / Exit)

  チェックすると リセット・終了時に確認ダイアログを表示します。

Resume

  チェックすると レジューム機能が有効になります。