### メニュー - Device

Emulate FDD1 FDD2 HardDisk Screen Device Other

  メニュー | 機能
  --- | ---
  Keyboard | Keyboard | キーボードを通常モードで使用します。
  JoyKey-1 | テンキー及びZXキーをジョイパッド1に割り当てます。
  JoyKey-2 | テンキー及びZXキーをジョイパッド2に割り当てます。
  Mechanical SHIFT | シフトキーを押下の度にLock/Unlockします。
  Mechanical CTRL | コントロールキーを押下の度にLock/Unlockにします。
  Mechanical GRPH | グラフキーを押下の度にLock/Unlockにします。
  F12 = Mouse | F12キーにマウス切替えを割り当てます。
  F12 = Copy | F12キーにCopyキーを割り当てます。
  F12 = Stop | F12キーにStopキーを割り当てます。
  F12 = 10key [=] | F12キーにテンキーの=(イコール)キーを割り当てます。
  F12 = 10key [ , ] | F12キーにテンキーの,(カンマ)キーを割り当てます。
  Sound | Beep off | Beepを再生しません。
  Beep low | Beep音量を小にします。
  Beep mid | Beep音量を中にします。
  Beep high | Beep音量を大にします。
  Disable boards | サウンドボードを使用しません。
  PC-9801-14 | PC-9801-14(ミュージックジェネレータボード)を使用します。
  PC-9801-26K | PC-9801-26Kを使用します。
  PC-9801-86 | PC-9801-86を使用します。
  PC-9801-26 + 86 | 26Kと86を使用します。
  PC-9801-86 + Chibi-oto | PC-9801-86とちびおとを使用します。
  PC-9801-118 | PC-9801-118を使用します。
  Speak board | スピークボードを使用します。
  Spark board | スパークボードを使用します。
  AMD-98 | AMD-98を使用します。
  JAST SOUND | JAST SOUNDを使用します。
  Seek Sound | ディスクシーク音を再生します。 またディスクシークの際に多少ウェイトが入ります。
  Memory | 640KB | メインメモリのみを使用します。
  1.6MB | メインメモリに加え、拡張メモリを1MB使用します。
  3.6MB | メインメモリに加え、拡張メモリを3MB使用します。
  7.6MB | メインメモリに加え、拡張メモリを7MB使用します。
  Mouse | Windowsのマウスを占有して、マウスエミュレーションを有効にします。 ３ボタンマウスでは中ボタンクリックでも切替えが可能です。
  Serial option | シリアル設定ダイアログを開きます。
  MIDI option | MPU-PC98II設定ダイアログを開きます。
  MIDI Panic | エミュレーション中のMIDI音源をすべて消音します。
  Sound option | サウンド設定ダイアログを開きます。