mn aabb=Chaine

m = correspond au nombre d'octets à lire
n = n paramètres (octets) à lire ensuite
aa = premier code héxa
bb = deuxième code héxa si m=2

\ correspond à un retour à la ligne
Ptr correspond à un changement de pointeur