INIのENHANCEDまとめ

bit  0 (     1) = 動作周波数をHz指定
bit  1 (     2) = 全力駆動(NoWait)時ウェイト
bit  2 (     4) = 速度調整省略(Burst)時ウェイト
bit  3 (     8) = FDCディレイ
bit  4 (    16) = ハンドシェイク向上
bit  5 (    32) = クロック詳細表示
bit  6 (    64) = マウス別タイプ

使用したい機能()内を合計して設定します
