## Микроша. Краткая справка

### Загрузка файлов с помощью встроенного загрузчика

Двоичные файлы образов ленты «.rkm» можно загружать с помощью пункта меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов. Можно также перетащить нужный файл в окно эмулятора.

### Загрузка с использованием перехватов магнитофонных операций

В ответ на приглашение Монитора «->» нужно набрать «I<Enter>» и выбрать файл. В случае успешной загрузки Монитор отображает столбец из 3 цифр - начального адреса, конечного и контрольной суммы. После загрузки запуск обычно осуществляется с помощью директивы G Монитора («G<Enter>»). В случае запуска не с нулевого адреса в директиве G можно указать адрес запуска, например: «G100<Enter>». Этим способом можно также загружать .wav и .csw-файлы.

### Работа с образами дисков

Файлы образов дисков (.rkd, .rkdisk) подключаются с помощью горячих клавиш Alt-A (Meta-A) для диска «A» и Alt-B (Meta-B) для диска «B». Можно также использовать соответствующие пункты меню или кнопки на панели инструментов. Для загрузки RK-DOS нужно набрать «GE000». Для отображения перечня файлов на диске служит команда «DIR», для запуска файла нужно набрать его имя.

### Внешнее ПЗУ

По умолчанию для Микроши эмулируется наличие штатного внешнего модуля ПЗУ, подключаемого к разъему расширения. Данное ПЗУ содержит текстовый редактор, интерпретатор языка Бейсик-плюс и ассемблер. Для выхода в меню модуля необходимо набрать «G8000».

### Соответствие клавиш и раскладки клавиатуры

По умолчанию для Микроши (Кристы) установлена «Умная» раскладка клавиатуры, ввод буквенно-цифровых символов при этом производится как обычно, раскладка переключается средствами ОС, в которой запущен эмулятор.

Раскладки клавиатуры в различных режимах:

#### «Умная» раскладка:

| АР2 |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | F6 | F7 | F8 |  | F9 | F10 | F11 | F12 |  | PS | S/L | Ps |  | Микроша (smart)
| Ё ` ~ | ! 1 | @ " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | ^ 6 | ' ? 7 | * 8 | ( 9 | ) 0 | _ - | + = | _ Ъ |  | РУС ЛАТ | ↖ | СТР |  | N/L | / | * | - |
| ГТ | Й Q | Ц W | У E | К R | Е T | Н Y | Г U | Ш I | Щ O | З P | Х [ | ] | Э \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | Ф A | Ы S | В D | А F | П G | Р H | О J | Л K | Д L | Ж + : ; | Э " ' | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| НР | Я Z | Ч X | С C | М V | И B | Т N | Ь M | Б < , | Ю > . | . , ? / | НР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| УС | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | УС (р/лат) |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | . |

#### Раскладка QWERTY:

| АР2 |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | F6 | F7 | F8 |  | F9 | F10 | F11 | F12 |  | PS | S/L | Ps |  | Микроша (qwerty)
| Ю @ | ! 1 | " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | _ Ъ |  | РУС ЛАТ | ↖ | СТР |  | N/L | / | * | - |
| ГТ | Я Q | В W | Е E | Р R | Т T | Ы Y | У U | И I | О O | П P | Ш [ | Щ ] | Э \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | А A | С S | Д D | Ф F | Г G | Х H | Й J | К K | Л L | + ; | Ч ^ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| НР | З Z | Ь X | Ц C | Ж V | Б B | Н N | М M | < , | > . | ? / | НР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| УС | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | УС (р/лат) |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | . |

#### Раскладка ЙЦУКЕН:

| АР2 |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  | F5 | F6 | F7 | F8 |  | F9 | F10 | F11 | F12 |  | PS | S/L | Ps |  | Микроша (йцукен)
| ~ ` | ! 1 | " 2 | # 3 | ¤ 4 | % 5 | & 6 | ' 7 | ( 8 | ) 9 | 0 | = - | * : | _ Ъ |  | РУС ЛАТ | ↖ | СТР |  | N/L | / | * | - |
| ГТ | Й J | Ц C | У U | К K | Е E | Н N | Г G | Ш [ | Щ ] | З Z | Х H | } ] | | \ |  | Del | Spd | ПС |  | 7 | ↑ 8 | 9 | + |
| C/L | Ф F | Ы Y | В W | А A | П P | R Р | О O | Л L | Д D | Ж V | Э \ | ВК |  | ← 4 | 5 | → 6 |
| НР | Я Q | Ч ^ | С S | М M | И I | Т T | Ь X | Б B | Ю @ | ? / | НР |  | ↑ |  | 1 | ↓ 2 | 3 | ВК |
| УС | Meta | Alt | Пробел | Alt | Meta | Menu | УС (р/лат) |  | ← | ↓ | → |  | Р/ЛАТ 0 | @ |