### こまった時に - エミュレーション

特定ソフトウェアが起動しない

- メモリを 640KBにしてみてください。
- 実機よりBIOS.ROMを作成して、BIOSを使用するようにしてください。
- プロテクトが掛かっているかどうか確認し、プロテクトを解除してください。

特定ソフトウェアの動作が遅い

- CPUクロックを調節してください。
- EGCが必須ではない場合には GRCGを選択してください。
- サウンドボードを使用しない、もしくは PC-9801-26Kを選択してください。

GDCクロックを変更したい

- 一部のソフトウェアでは、GDCクロックを指定しなければならないことがあります。
  ソフトウェアディップスイッチで変更してください。

描画が崩れる

- [Screen - Disp Vsync] で表示タイミングを変更してください。
- グラフィックコントローラをμPD7220にしてください。
- 386以降のBIOSを使用している場合には EGCを選択してください。

色が変です

- [Screen - Real Palettes]を指定すると改善されることがあります。

漢字ROMを認識しません

- フォントの形状をチェックして、漢字ROMを認識するソフトウェアがあります。
  この場合には 実機よりFONT.ROMを作成して、導入してください。
  昔LOCUSより出てた ウィザードリィ・コレクションはこれが原因で漢字が表示されなかった…

サウンドが再生されない

- サウンドカードが接続されているか確認してください。
- DirectX3.0以上が正常にインストールされているか確認してください。(Windows95の場合)
- メモリスイッチでサウンドボードを使用するになっているか確認してください。
- 実機よりSOUND.ROMを作成して、SOUND BIOSを使用するようにしてください。

サウンドが音飛びする

- Sampling Rateを22kHzにしてください。
- Bufferの値を調節してください。
- DirectXを更新してください。
- サウンドカードのドライバを最新のものに更新してください。
- 実機よりSOUND.ROMを作成して、SOUND BIOSを使用するようにしてください。

マウスが動かない

- [Device - Mouse]、マウスの中ボタンを押してマウス占有モードに切替えてください。
  占有されていない場合にはエミュレーションのマウスは不動として扱われます。

ディップスイッチを変更したい

- システムセットアップメニューより変更してください。

メモリスイッチを変更したい

- システムセットアップメニューより変更してください。
- N88-BASICのswitch.n88を使用してください。(N88(86)-BASICのマニュアルも参照してください。)

1.44MB形式のフロッピーを扱いたい

- 標準状態ではサポートしていません。
  非公開機能を参考にしてください。

リアルタイムセーブを使いたい

- 基本的にサポートはしませんが、非公開機能を設定することで使用可能になります。
  但し、アプリケーションの整合性が合わなくなったり、イメージの破損に繋がる恐れもありますので注意して下さい。

フルスクリーンのディスプレイサイズを640x400にしたい

- 非公開機能で強制的に変更することができます。
  しかし、PC-9801シリーズの一般的なスクリーンサイズは640x400なのですが、一部のソフトウェアで CRTCを制御して 変則的なスクリーンサイズを表示しますので、フルスクリーンのサイズを640x400にすることは推奨いたしません。