### Vermouth Implementation Chart

  | Function... |  | Transmitted |  | Recognized |  | Remarks |
  Basic | Default |  | X |  | 1 - 16 |  |
  Note |  | X |  | 0 - 127 |  |
  Number | : True voice | ********** | 0 - 127 |
  Velocity | Note ON |  | X |  | O 9nH, v=1-127 |  |
  Note OFF | ********** | X |
  After | Key's |  | X |  | O |  |
  Touch | Ch's | X | O |
  Pitch | Bender |  | X |  | O 0-24 semi |  |
  Control Change | 0,32 |  | X |  | O |  | Bank Select
  7,10,11 | X | O |
  6,38 | X | O | Data Entry
  100,101 | X | O | PRN LSB,MSB
  Prog |  | X |  | O 0 - 127 |  |
  Change | : True # | ********** |  |
  System Exclusive |  | O |  | O |  |
  Aux | : Local ON/OFF |  | X |  | X |  |
  : All Notes OFF | X | O (123-127) |
  Message | X | X |
  O : Yes X : No